过滤器清单
	耗材品名
	尺寸型号
	数量/个
	更换

频次
	一年更换量

（预估）
	单价
	合价

	初效过滤器(新风机组)
	594*594*95
	17
	6
	102
	
	

	初效过滤器
	289*594*95
	2
	6
	12
	
	

	中效过滤器
	592*592*534
	17
	4
	68
	
	

	中效过滤器
	287*592*534
	2
	4
	8
	
	

	初效过滤器（循环机组）
	594*594*95
	9
	4
	36
	
	

	初效过滤器
	490*594*95
	9
	4
	36
	
	

	初效过滤器
	289*594*95
	8
	4
	32
	
	

	初效过滤器
	595*595*46
	4
	4
	16
	
	

	初效过滤器
	493*595*46
	1
	4
	4
	
	

	初效过滤器
	290*595*46
	5
	4
	20
	
	

	中效过滤器（循环机组）
	592*592*534
	8
	3
	24
	
	

	中效过滤器
	592*490*534
	10
	3
	30
	
	

	中效过滤器
	287*592*534
	8
	3
	24
	
	

	中效过滤器
	595*590*381
	2
	3
	6
	
	

	中效过滤器
	592*592*381
	2
	3
	6
	
	

	中效过滤器
	490*592*381
	1
	3
	3
	
	

	中效过滤器
	287*592*381
	5
	3
	15
	
	

	亚高效过滤器（新风机组）
	592*592*292
	17
	1
	17
	
	

	亚高效过滤器
	592*287*292
	2
	1
	2
	
	

	回风中效板式过滤器（手术室内）
	73*33*2
	1
	2
	2
	
	

	回风中效板式过滤器
	83*34*2
	34
	2
	68
	
	

	回风中效板式过滤器
	43*23*2
	39
	2
	78
	
	

	回风中效板式过滤器
	53*53*2
	30
	2
	60
	
	

	回风中效板式过滤器
	43*34*2
	15
	2
	30
	
	

	回风中效板式过滤器
	102*34*2
	12
	2
	24
	
	

	回风中效板式过滤器
	53*23*2
	10
	2
	20
	
	

	回风中效板式过滤器
	83*23*2
	4
	2
	8
	
	

	黑色阻尼网（手术室内）
	70*31
	1
	1
	1
	
	

	黑色阻尼网
	80*31  
	34
	1
	34
	
	

	黑色阻尼网
	40*20 
	39
	1
	39
	
	

	黑色阻尼网
	50*50
	30
	1
	30
	
	

	黑色阻尼网
	40*31
	15
	1
	15
	
	

	黑色阻尼网
	100*31*0.5
	12
	1
	12
	
	

	黑色阻尼网
	50*20
	10
	1
	10
	
	

	黑色阻尼网
	80*20
	4
	1
	4
	
	

	黑色阻尼网
	33*25*0.5
	6
	1
	6
	
	

	黑色阻尼网
	18*13*0.5
	8
	1
	8
	
	

	黑色阻尼网
	43*32.5*0.5
	6
	1
	6
	
	

	黑色阻尼网(层流机房新风箱)
	59*88.5
	1
	1
	1
	
	

	黑色阻尼网（静配）
	39*31
	1
	1
	1
	
	

	黑色阻尼网（静配）
	62*49
	1
	1
	1
	
	

	黑色阻尼网（静配）
	39.5*41
	1
	1
	1
	
	

	黑色阻尼网（新生儿科）
	79*62
	1
	1
	1
	
	

	加湿桶
	46KG
	4
	1
	4
	
	

	加湿桶
	23KG
	2
	1
	2
	
	

	加湿桶
	15KG
	5
	1
	5
	
	

	合计（元）
	


